Пылеводосос с водным фильтром 
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1. Общая информация.

Данная инструкция составлена производителем и составляет неотъемлемую часть комплектации аппарата.

В ней содержится вся информация о назначении аппарата и необходимые рекомендации для пользователя.

Для  будущих справок необходимо соблюдать все указания данной инструкции.

Соблюдение данных правил обеспечивает безопасную работу, как для пользователя, так и для аппарата, экономное использование, высокое качество выполняемых работ и долгий срок эксплуатации аппарата. Пренебрежение данными правилами может принести вред людям, аппарату, обрабатываемой поверхности и окружающей среде.

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, внимательно прочтите данную техническую инструкцию перед эксплуатацией аппарата.
2. Техническая информация.
2.1. Общее описание.

Принято считать, что у себя в квартире или доме за плотно закрытыми окнами и дверями, человек избегает вредного влияния загрязнённой окружающей среды. Однако, по мнению ученых все обстоит с точностью до наоборот. Мы приведем Вам только некоторые факты, чтобы Вы почувствовали себя тревожно и неуютно:

Внутри помещения концентрация разрушающих здоровье опасных частиц и веществ в 20-50 раз больше, чем на открытом воздухе.

За один год на каждом квадратном метре Вашего дома накапливается в среднем 3 кг пыли.

В крупных городах около 60% вредных веществ поступает в организм через легкие, 30% - через воду,  и только 10% через пищу и кожу.

Возникает вопрос: какие источники загрязнения закрытого помещения – самые вредные?

Наблюдения медиков показали, что это мебель, ковровые покрытия, освежители воздуха, домашние животные, пылевые клещи, плесневые грибки.

Всем  этим человек дышит каждый день, каждую минуту, а в результате растет заболеваемость органов дыхания, гипертония, аллергия и т. п.

КАК ЖЕ ПОБЕДИТЬ ПЫЛЬ?

Наиболее эффективное средство – пылесосы с водным фильтром и динамическим сепаратором.

ЗНАКОМЬТЕСЬ – Ваш новый помощник «NILO»

Высокая степень очистки воздуха (99,997%) здесь обеспечивается использованием воды в качестве поглощающего и фильтрующего элемента и уникального вращающегося со скоростью 26500 об/мин динамического сепаратора, который отделяет даже мельчайшие частицы пыли из поступающего потока воздуха и связывает их с водой – мокрая пыль не летает, именно так, водой и снегом, очищает себя сама природа. Поэтому «NILO» предоставляет возможность ароматизации, дезодорирования, ингаляции и дезинфекции воздуха в помещении.

2.2. Технические характеристики.

	Модель
	NILO

	Напряжение, В
	220

	Частота тока, Гц
	50

	Мощность электродвигателя, Вт
	1300 макс.

	Разряжение, мм водного столба
	1450

	Воздушный поток, л/с
	51,4

	Объем водного фильтра, л
	4-6

	Длина электрического кабеля, м
	 6,5

	Масса, кг
	5,3

	Габаритные размеры, см
	37х32х50


3. Комплектация.
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    Рис. A

A – Моторный блок.

B – Выключатель.

C – Фильтр для сбора жидкостей.

G – Фиксаторы моторного блока.

H – Всасывающее отверстие.

I – Бак.

L – Гибкий шланг.

M – Удлинительная трубка.

N,P – Насадка для сбора жидкостей со скребком.

O – Насадка «ковер-пол».

Q – Рукоятка с регулятором мощности всасывания.

R – Щелевая насадка.

S – Малая насадка.

U – Круглая щетка.

Z – Конвейерная труба.
4. Эксплуатация.
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4.1. Сухая уборка.

· Извлеките  фильтр C из бака I и убедитесь, что конвейерная труба Z правильно подсоединена (Рис.2). 

· Для использования системы водной фильтрации налейте в бак некоторое количество воды, превышающее отметку «MIN», расположенную на конвейерной трубе Z (Рис.3). Для достижения оптимального процесса всасывания и фильтрации уровень воды в баке не должен превышать отметку «MAX» и быть ниже отметки «MIN».

· Закрепите моторный блок A на резервуаре для воды I при помощи фиксаторов G. 

· Подсоедините гибкий шланг L к входному всасывающему отверстию H.

· Подсоедините к свободному концу шланга с рукояткой Q удлинительные трубки M.

· Подсоедините наиболее подходящий аксессуар для уборки O-S-R-U (рис.6).

O – универсальная насадка с двумя положениями:

1) При убранном ворсе используется для уборки мягких поверхностей: ковры, напольные покрытия и т.п.

2) При    выдвинутом    ворсе    используется    для    уборки    гладких поверхностей: пол, стены, потолок и т.п.

U - насадка для рельефных поверхностей с жестким синтетическим ворсом. Используется для чистки деликатных поверхностей, таких как оргтехника, жалюзи, одежда и т.п.
S - малая насадка. Используется для уборки текстильных поверхностей, например, мягкой мебели, занавесей и т.п.

R - щелевая насадка. Используется для уборки труднодоступных мест (радиатор, плинтус и т. п.).

· Активируйте двигатель всасывания, нажав на выключатель B, расположенный на моторном блоке аппарата, предварительно подключив его к источнику электроэнергии.

4.2. Уборка жидкостей.

· Установите фильтр для сбора жидкостей C, когда аппарат  не используется в режиме водной фильтрации (Рис. 1). 

· Извлеките конвейерную трубу Z (Рис.2).

· Закрепите моторный блок A на резервуаре для воды I при помощи фиксаторов G. 

· Подсоедините гибкий шланг L к входному всасывающему отверстию H.

· Подсоедините к свободному концу шланга с рукояткой Q удлинительные трубки M.

· Подсоедините насадку для сбора жидкостей N со скребком P.

· Активируйте двигатель всасывания, нажав на выключатель B, расположенный на моторном блоке аппарата, предварительно подключив его к источнику электроэнергии.

5. Уход за оборудованием.

Для обеспечения максимального эксплутационного периода машины необходимо осуществлять следующие действия по уходу за оборудованием:
· После каждого использования очистительной системы вылейте грязную воду из резервуара Е, вымойте его и высушите. Это поможет предупредить образование дурного запаха, размножение бактерий и образование отложений.

· По окончании каждой уборки отсоедините от прибора гибкий шланг и насадки, промойте и просушите их, уберите до следующего использования.
· Если аппарат не используется, храните блок двигателя отдельно от резервуара для воды.

6. Техника безопасности.

Как любое электрическое устройство, данный аппарат должен использоваться исключительно по назначению, в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Любые неправильные действия могут привести к поражению электрическим током и другим травмам пользователя. В настоящее время данные виды аппаратов производятся согласно инструкциям техники безопасности, которые признаны компетентными институтами по безопасности. Безответственное использование может представлять для людей серьезную опасность. Перед началом использования аппарата настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться со следующими правилами безопасности:
· Компоненты, используемые при упаковке  (например, пластиковые мешки) могут представлять опасность. Держите их в недоступном месте от детей и животных.

· Не используйте аппарат в целях, не предусмотренными данной инструкцией – это  может представлять опасность.

· Убедитесь, что напряжение, указанное на идентификационной пластине пылесоса, соответствует напряжению в электросети.

· Убедитесь, что штепсельная вилка соответствует разъему в розетке электросети и правильно подключена.
· В случае если необходимо использовать удлинитель или переходник, убедитесь, что его характеристики подходят для использования с данным оборудованием. 

Не используйте перемотанный электрокабель, поскольку это может вызвать скачки напряжения или перегрев. Всегда держите электрокабель сухим.

· Оборудование должно быть правильно собрано перед использованием.

· Не приближайте всасывающую насадку близко к частям тела, особенно к глазам, ушам и рту.

· Данный аппарат не предназначен для уборки промышленного и строительного мусора (цемент, стекло, металлическая стружка и т.д.);

· Данный аппарат не предназначен для сбора частиц опасных для здоровья (пепел в камине) или воспламеняющихся/взрывоопасных субстанций.

· Оборудование не должно быть использовано для сбора воды из емкостей, туалетов, труб и т.д.

· Не распрыскивайте моющий раствор вблизи источников электроэнергии и других электрических приборов. Не используйте аппарат для распыления или сбора химически агрессивных (кислот и щелочей), воспламеняющихся и взрывоопасных веществ (бензина, керосина).

· Не прикасайтесь к электрическому кабелю мокрыми руками.

· Нельзя использовать электрический кабель для того, чтобы тянуть или поднимать аппарат.

· Периодически осматривайте электрический кабель и сам аппарат на предмет повреждений. Если Вы обнаружили какое-либо повреждение,  обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.

· Никогда не оставляйте оборудование без внимания во время использования.

· Если аппарат опрокинулся, поднимите его перед тем, как выключить.

· При обнаружении утечки пены или жидкости из выхлопного отверстия, аппарат необходимо немедленно выключить.

· Никогда не выполняйте никаких операций по обслуживанию аппарата, предварительно не отключив его от электропитания. Если аппарат необходимо оставить без присмотра, его также необходимо отключить от электросети.

· Аппарат нельзя мыть, погружая его в воду или под струей воды.

· После использования аппарата, помойте его, протрите насухо и оставьте в сухом закрытом месте.

· Сервисное обслуживание и ремонт аппарата должны осуществляться только квалифицированным персоналом. При замене запчастей для машины должны использоваться только оригинальные комплектующие.

· Производитель не несет ответственности за любые повреждения/травмы, причиненные людям или имуществу из-за неправильного использования аппарата или из-за проведения процедур, не упоминаемых в данном руководстве.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ АГРЕГАТОВ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.


Аппарат имеет гарантию на устранение возникших неисправностей и замену составных частей, за исключением гибкого шланга и аксессуаров, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия изготовителя, в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения требований по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенных в настоящем документе. При неисполнении хотя бы одного пункта данной инструкции приемщик вправе отказать покупателю в гарантийном ремонте и осуществить платный ремонт. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона. Заводской номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. 


При обнаружении дефекта, срок на гарантийный или послегарантийный ремонт устанавливается в соответствии с существующим законодательством и зависит от трудоемкости и вида ремонта.


Продавец  не возмещает материальный и моральный ущерб за простой оборудования в течение времени ремонта.


Гарантия не включает в себя работы по техническому обслуживанию, которые указаны в настоящем документе и должны строго выполняться.


Продавец не несет юридической ответственности и снимает свои гарантийные обязательства перед владельцем за последствия эксплуатации и применении не по назначению, а также в случае:

· самовольной разборки узлов и агрегатов или попытки ремонта               изделия в неуполномоченном сервисном центре;

· внесения в конструкцию изменений;

· если аппарат, предназначенный для работы в бытовых условиях, использовался в производственных или профессиональных целях; 

· невыполнения требований  по монтажу, эксплуатации или                                                                                                                              техническому обслуживанию;

· возникновения дефекта по вине потребителя;

Гарантия не распространяется на:

· механические повреждения;

· повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных и насекомых;

· повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

· повреждения, вызванные несоответствием требований данной инструкции параметрам питающих, водопроводных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;

· повреждения, вызванные использованием неоригинальных расходных материалов и запчастей;

· естественный износ оборудования.


Гарантия не включает в себя расходы по транспортировке и инспекции оборудования на территории владельца. Каждый выезд специалиста оплачивается отдельно по действующему тарифу.


Если при рассмотрении рекламации выяснится отсутствие заводского дефекта, то владелец обязан оплатить расходы, связанные с рассмотрением рекламации по действующему  тарифу. 

С ИНСТРУКЦИЕЙ ОЗНАКОМЛЕН, С УСЛОВИЯМИ СОГЛАСЕН. 


Покупатель _____________________________________


Заводской  номер изделия________________________________


Дата продажи "____"______________200__ г.

            Продавец_____________________________________________________
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